**Ausschreibungstext GEOplast Abwasserflachtank**

**Flachtank:**

* Abwassertank für unterirdischen Einbau Flachtank 2200L – 1000L,
* 100% PE-Material ohne Schäumungszusätze, zu 100% recycelbar,
* glatte Tankinnenfläche zur Vermeidung von Ablagerungen,
* Dichtheitszertifikat,
* flache Geometrie für platzsparenden Einbau,
* max. Überschüttungshöhe bis 800 mm,
* befahrbar bis LKW12 (ab 600kg Belastung in Kombination mit Betonlastableitungsplatte),
* Domschachteinstieg DN600,
* Domschacht kürzbar um bis zu 300 mm,
* Domschacht 360° drehbar,
* Domschacht kompatibel mit GEOplast Kunststoffabdeckung und handelsüblichen Guss und Betongussabdeckungen,
* Herstellergarantie: 30 Jahre,
* System GEOplast oder gleichwertig

**Standardanschlüsse:**

Tankzulauf: DN/OD110 bzw. DN/OD160