**Ausschreibungstext GEOplast Abwasserkugeltank**

**Kugeltank:**

* Abwassertank für unterirdischen Einbau 2000L – 6000L, durch Kombination von Tanks bis 18000L,
* 100% PE-Material ohne Schäumungszusätze, zu 100% recyclebar,
* nahtlos in einem Stück gefertigt,
* glatte Tankinnenfläche zur Vermeidung von Ablagerungen,
* Dichtheitszertifikat,
* kugelförmige Geometrie zur Erhöhung der Belastbarkeit,
* grundwasserstabil bis Mitte Behälterkorpus,
* max. Überschüttungshöhe bis 1000mm,
* befahrbar bis LKW12 ohne Lastableitungsplatte,
* inkl. Kranösen für optimalen Transport und Einbau,
* Domschachteinstieg DN600,
* Domschacht kürzbar um 300mm,
* Domschacht 360° drehbar,
* Domschacht kompatibel mit GEOplast Kunststoffabdeckungen und handelsüblichen Guss- und Betongussabdeckungen,
* tagwasserdichte Abdeckung (befahrbar bis 600kg Radlast),
* Herstellergarantie: 30 Jahre
* System GEOplast oder gleichwertig

**Standardanschlüsse:**

Tankzulauf: DN/OD110 bzw. DN/OD160