**Ausschreibungstext GEOplast Regenwassertank POSEIDON XXL**

**POSEIDON XXL:**

* Regenwassertank für unterirdischen Einbau POSEIDON 10.000L – 50.000L,
* Behälter aus 100% HD-PE, 100% recyclebar,
* doppelwandig Bauweise für besonders hohe Stabilität,
* bis 40t (SLW40) ohne Lastableitungsplatte befahrbar,
* grundwasserstabil bis Mitte Behälterkorpus,
* Überschüttungshöhe von 70cm bis 200cm,
* Einstiegsöffnung DN600, optional Einstiegsöffnung DN800 bzw. DN1000 möglich,
* Domschacht 360° drehbar, Domschacht kompatibel mit GEOplast Kunststoffabdeckungen und handelsüblichen Guss- und Betongussabdeckungen,
* alle Anschlüsse werkseitig hergestellt und anschlussfertig,
* optional können mehrere POSEIDON XXL miteinander verbunden werden,
* Polyethylen (PE): nachhaltig 100% recyclebar
* Herstellergarantie: 50 Jahre

**Standardanschlüsse:**

Tankzulauf: DN/OD110 bzw. DN/OD160

Filterüberlauf: DN/OD110 bzw. DN/OD160

Entnahme: DN/OD110

Tanküberlauf: DN/OD160

Anschlussmöglichkeiten bis DN400,   
Kundenspezifische Anschlüsse laut Anforderung,

Tankvolumen: …………………….

Länge: …………………..

Breite: ……………………

Höhe: ……………………

Gewicht: ………………...

**Fabrikat.** GEOplast Kunststofftechnik GmbH