**Ausschreibungstext GEOplast Regenwasserflachtank**

**Flachtank:**

* Regenwassertank für unterirdischen Einbau,
* 100% PE-Material ohne Schäumungszusätze, zu 100% recyclebar,
* glatte Tankinnenfläche zur Vermeidung von Ablagerungen,
* flache Geometrie für platzsparenden Einbau,
* max. Überschüttungshöhe bis 800 mm,
* befahrbar bis LKW12,
* Domschachteinstieg DN600,
* Domschacht kürzbar um bis zu 300 mm,
* Domschacht 360° drehbar,
* Domschacht kompatibel mit GEOplast Kunststoffabdeckung und handelsüblichen Guss und Betongussabdeckungen,
* versperrbare und rutschhemmende Abdeckung,
* inkl. EPDM Dichtung für Überlaufsiphon sowie Tankzulauf und Filterüberlauf,
* Verbindung mit weiteren Tanks möglich,
* kombinierbar GEOplast Filterpaketen sowie Entnahmepaketen,
* Herstellergarantie: 30 Jahre,
* System GEOplast oder gleichwertig

**Standardanschlüsse:**

Tankzulauf DN/OD110 (DN/OD160 möglich),

Filterüberlauf DN/OD110 (DN/OD160 möglich),

Tanküberlauf DN/OD110