**Ausschreibungstext GEOplast Trinkwasserkugeltank**

**Kugeltank:**

* Regenwassertank für unterirdischen Einbau 2000L – 6000L, durch Kombination von Tanks bis 18000L,
* 100% PE-Material ohne Schäumungszusätze, zu 100% recyclebar,
* Trinkwasserzertifizierte Ausführung mit Prüfzeugnis B5014,
* nahtlos in einem Stück gefertigt,
* glatte Tankinnenfläche,
* kugelförmige Geometrie zur Erhöhung der Belastbarkeit,
* grundwasserstabil bis Mitte Behälterkorpus,
* inkl. Kranösen für optimalen Transport und Einbau,
* Domschachteinstieg DN800,
* Domschacht individuell kürzbar,
* Domschacht 360° drehbar,
* inkl. Abdeckung,
* inkl. Innenabdeckung mit Belüftungsventil,
* inkl. Belüftungsrohr 500mm hoch,
* versperrbar und kindersicher,
* Restentleerung durch ebene Entleerungsrinne,
* Herstellergarantie: 30 Jahre
* System GEOplast oder gleichwertig

**Standardanschlüsse:**

Tankzulauf: 2“IG

Tanküberlauf: 2“IG

Entnahme: 1 ½“IG

Entleerung: 1 ½“IG